**Проектная декларация**

**О проекте строительства II очереди многоквартирного жилого комплекса с подземным гаражом-стоянкой расположенного по адресу: Московская область, город Мытищи, мкр. 20-а, 2-ой Красноармейский переулок, корпус 64.**

«12» декабря 2012 г.

**I. Информация о застройщике:**

**Раздел 1**

**1.1 Наименование застройщика**

Общество с ограниченной ответственностью «Коопстрой»

**1.2 Место нахождения застройщика**

Почтовый адрес: 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, дом 56, 1-ый этаж.

Юридический адрес: 141014, Московская область, г.Мытищи, ул. Веры Волошиной, дом 25.

**1.3 Режим работы**

Понедельник – пятница с 9:00 до 19:00; суббота, воскресенье с 10:00 до 18:00

**Раздел 2**

**2.1 Государственная регистрация**

Общество с ограниченной ответственностью «Коопстрой» зарегистрировано областной Регистрационной палатой №50:12:02096 от 29 августа 2000года.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ОГРН 1025003520695 от 25 сентября 2002 года.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серии 50 №009097037 от 13.09.2000г.

ИНН 5029054449 КПП 502901001

**Раздел 3**

**3.1 Учредители застройщика**

Московский региональный союз потребительской кооперации (МСПК)

**Раздел 4**

**4.1 Проекты строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик – ООО «Коопстрой» в течении трех лет (2006 – 2008 г.г.)**

- 12-14 этажный жилой дом

Московская область, г.Мытищи, ул. Веры Волошиной, дом 56, мкр 21 (мкр Перловка).

Фактический срок сдачи – 30 июня 2006года

- 2-ух этажный детский сад

Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, дом 54А, мкр 21 (мкр Перловка)

Фактический срок сдачи 10 октября 2006 года.

- Подземный гараж на 196 маш/мест.

Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, дом 54Б, мкр 21 (мкр Перловка)

Фактический срок сдачи 20 октября 2008 года.

**Раздел 5**

**5.1 Виды лицензируемой деятельности застройщика.**

На основании Федерального закона №148-ФЗ от 22 июля 2008г. и приказа Министерства регионального развития РФ №247 от 09 декабря 2008г. функции Заказчика-застройщика не подлежат лицензированию.

**Раздел 6**

**Финансовые показатели – положительные.**

**6.1** Незавершенное производство составляет 4000 тыс.руб.

**II. Информация о проекте строительства:**

**Раздел 1**

**1.1 Цель проекта строительства.**

5-я и 6-я секции шестисекционного многоквартирного жилого дома.

**1.2 Этапы реализации проекта строительства.**

Первый этап – проектно-изыскательские работы.

Второй этап – строительство объекта.

Третий этап – получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Сроки реализации проекта строительства:

Первый этап 01.05.2012г.

Второй этап 20.12.2012г.

Третий этап 30 сентября 2012г.

**1.3 Результаты проведения государственной экспертизы проектной документации.**

Заключение Главного Управления «Мособлэкспертиза» № Э-3-848-2007 от 03.12.2007г. – положительное.

**Раздел 2**

**2.1 Разрешение на строительство.**

Разрешение на строительство № RU50501102-001860 от 12.12.2012 года

**Раздел 3**

**3.1 Права застройщика на земельный участок.**

Договор аренды земельного участка №8327 от 02 октября 2012 года с Администрацией г.Мытищи.

Собственник земельного участка - Муниципальное образование «Мытищинский муниципальный район Московской области».

Земельный участок:

- Общей площадью 561 м2 с кадастровым номером К№ 50:12:0100510:142.

Срок аренды земельного участка устанавливается с 02 октября 2012г. по 02 октября 2015года

Земельные участки в собственности ООО «Коопстрой»:

- Общей площадью 245 м2 с кадастровым номером 50:12:0100510:20,

- Общей площадью 444 м2 с кадастровым номером К№ 50:12:0100510:71,

- Общей площадью 1320 м2 с кадастровым номером 50:12:0100509:120.

**3.1.1 Границы земельного участка.**

Участок граничит: на западе – со 2-ым Красноармейским переулком, на севере – ул. Веры Волошиной, на юге – муниципальные земли, на востоке – муниципальные земли.

**3.2 Элементы благоустройства.**

Озеленение территории, площадки для игр детей и отдыха взрослого населения, организация транспортных и переходных потоков, стоянка для автомашин.

**Раздел 4**

**4.1 Местоположение возводимого жилого дома.**

Строительство 5 и 6 секций шестисекционного многоквартирного жилого дома 64.

**4.1.1 Местоположение – г. Мытищи мкр 20-а, 2-ой Красноармейский пер., корп. 64.**

- Жилой дом №64 ориентирован на 2-Красноармейский переулок. Секции одной этажности скомпонованы по две и смещены по отношению друг к другу. Нарастание этажности идет в направлении ул. Веры Волошиной.

Каждая входная группа имеет помещение охраны (с санузлом), вестибюль.

Лестнично-лифтовые узлы оборудованы:

- 6-ти этажные секции – один лифт г/п, 630кг, V =1м/с.

- 9-ти этажные секции – двумя лифтами г/п 400кг, 630кг, V= 1м/с.

- 12-ти этажные секции – двумя лифтами г/п 400кг, 630кг, V= 1м/с.

В каждой секции имеется мусоропровод.

Помещения общественного назначения размещаются:

- диспетчерская и электрощитовая – на первом этаже;

- мини-АТС, ИТП и водомерный узел – в подвале жилого дома;

- насосная – в подземном гараже-стоянке;

- помещение промывки и дезинфекции шахты мусоропровода – на техническом этаже.

**4.1.2** В качестве наружной отделки фасадов жилых домов применяется облицовочный кирпич различной цветовой гаммы.

Окна – пластиковые с двойным стеклопакетом.

Остекление лоджий - одинарное.

Остекление зимних садов – алюминиевое с заполнением двойными стеклопакетами.

Цвет переплетов – согласно цветовому решению фасадов.

**4.1.3** Наружные ограждающие стены приняты слоистой конструкции:

**Тип 1**

- монолитный железобетон yo=2500кг/м3 – 160мм;

- утеплитель – пенополистирол ПСБ-С yo =40кг/м3 – 170мм;

- кладка из облицовочного кирпича yo = 1600кг/м3.

**Тип 2**

- кладка из полистиролбетонных блоков yo =250кг/м3 – 295мм;

- кладка из облицовочного кирпича yo =1600кг/м3 – 120мм.

Конструкция кровли:

2 слоя изопласта – цементно-песчаный раствор М100 yo =1800кг/ м3-25мм;

- керамзитобетон yo =600кг/м3 для создания уклона - 20-160кг/м3;

- утеплитель – пенополистирол ПСБ-С yo =40кг/м3- 180мм;

- пароизоляция – обмазка битумной мастикой;

- плита покрытия – монолитный железобетон yo =2500кг/м3 – 160мм.

Водосток - внутренний.

**4.1.4** Обеспечение жизнедеятельности маломобильных групп населения.

На перепадах высот(входы в подъезды жилых домов, на стилобат) предусмотрены пандусы с уклоном не более 1:12. Пандусы обустроены поручнями, согласно СНиП35-01-2001.

**Раздел 5.**

**5.1 Количество в составе жилого дома (квартир).**

**5.1.1 Дом №64 (секция 5,6)**

Строительный объем 31778,76 м3, общая площадь 7743,4 м2

Количество квартир – 94шт, общая площадь квартир 5624,9 м2, в том числе:

1-комнатных - 35 шт площадью от 43,79м2 до 48,00м2

2-комнатных - 47 шт площадью от 63,23м2 до 72,47м2

3-комнатных - 12 шт площадью от 87,16м2 до 92,62м2

Квартиры без отделки.

**Раздел 6**

**6.1 Состав общего имущества жилого комплекса, которое будет находиться в общей долевой собственности строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов недвижимости и передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства:**

Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений.

**Раздел 7**

**7.1 Предполагаемый срок получения разрешения на ввод жилого комплекса в эксплуатацию 30 сентября 2013 года.**

**7.2 Органы государственной власти, местного самоуправления и организации, представители которых принимают участие в приемке жилого комплекса:**

Администрация городского поселения Мытищи Мытищинского муниципального района выдает Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию на основании Заключения ГУГСН Московской области и Распоряжения об утверждении Заключения.

**Раздел 8**

**8.1 Меры по добровольному страхованию застройщиком возможных финансовых и прочих рисков при осуществлении строительства.**

Страхование не осуществляется.

**8.2 Планируемая стоимость строительства жилого комплекса.**

Планируемая стоимость строительства жилого комплекса – 344250 тыс.руб.

**Раздел 9**

**9.1 Организации, осуществляющие основные строительно-монтажные и другие работы (подрядчики).**

Генеральный подрядчик – ООО «Возрождение», ОГРН 1115029001713, ИНН 5029148746, КПП502901001

**Раздел10**

**10.1. Способ обеспечения исполнения обязательств Застройщика по договорам участия в долевом строительстве.**

ССпособом обеспечения исполнения обязательств Застройщика по договорам участия в долевом строительстве предусматривается залог – земельные участки на праве собственности и на праве аренды, для строительства и создаваемый на этих участках объект недвижимости.

**Раздел 11**

**11.1 Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства жилого комплекса, за исключением денежных средств на основании договоров.**

Иных договоров и сделок не имеется.

Данная декларация размещена на сайте http://koopstroy.ru/gubernator.php, и экземпляр декларации передан в Минмособлстрой.

**Генеральный директор ООО «Коопстрой» А.А. Кожевников**